BETRIEBSANWEISUNG

**GEM. § 14 GEFSTOFFV**

Betrieb: Arbeitsplatz:

Bereich: Tätigkeit:

**Erstellt durch Witty GmbH & Co.KG am 15.05.2000, überarbeitet am 08.03.2021**

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Witty-Pool Doscal

Premium-Granulat zur Wasserdesinfektion

|  |  |
| --- | --- |
| **Kreis und FlammeÄtzendAusrufezeichenUmwelt**  **Gefahr** | Enthält:  Calciumhypochlorit ≥ 70%. |
| Kann Brand verstärken, Oxidationsmittel.  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  Sehr giftig für Wasserorganismen.  Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. |

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

|  |  |
| --- | --- |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_M004.svg/800px-ISO_7010_M004.svg.png | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/ISO_7010_M010.svg/1024px-ISO_7010_M010.svg.png\* Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten  fernhalten. Nicht rauchen.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/1024px-ISO_7010_M008.svg.png\* Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.  \* Staub/Rauch/Gas/ nicht einatmen.  \* Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  \* Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  \* BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  \* BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.  \* BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/ISO_7010_M016.svg/800px-ISO_7010_M016.svg.png Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  \* Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Bei Brand: Produkt selbst brennt nicht, es ergibt sich aber eine brandfördernde Wirkung, ab 55°C ist thermische Zersetzung und Freisetzung von Chlorwasserstoff möglich. Umluftunabhängiges Atemgerät notwendig (Filter B, Kennfarbe grau).

Löschmittel: **Sehr** viel Wasser. Umgebungsbrand mit **sehr** viel Wasser löschen.

Ungeeig. Löschmittel: Wenig Wasser, CO2, ABC-Löschpulver, Schaum.

Nach Verschütten Mechanisch aufnehmen, **nicht** in den Behälter zurückgeben.

des Konzentrats: Entsorgung als Sondermüll, kleine Mengen bis 500 g können in den

Schwallwasserbehälter gegeben werden, Reste mit viel Wasser abspülen.

ERSTE HILFE

Nach Einatmen: Betroffenen an Frischluft bringen. Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden / Beatmungsgeräte anwenden. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Ventolair-Spray einatmen lassen. Sofort Arzt rufen.

Nach Hautkontakt: Trocken abwischen; Kontaminierte Kleidung entfernen. Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Keine Lösemittel verwenden. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Augenkontakt: Sofort 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Augenlider gewaltsam öffnen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt rufen. Augenärztliche Nachversorgung.

**Giftnotruf: München 089 / 19240 (24h)**

**Notruf:**

Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Kein Erbrechen herbeiführen. Ohnmächtiger Person nichts oral verabreichen. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

**Witty-Pool Doscal** darf **nicht** in konzentrierter Form in die Kanalisation gegeben werden. Das Granulat ist als Sondermüll zu entsorgen. Abfall-Schlüssel-Nummer: 160904