BETRIEBSANWEISUNG

**GEM. § 14 GEFSTOFFV**

Betrieb: Arbeitsplatz:

Bereich: Tätigkeit:

**Erstellt durch Witty GmbH & Co. KG am 12.08.2020**

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Witty-Klik W Verde

Flüssiger Intensivreiniger zum gewerblichen Geschirrspülen bei Weichwasser

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

|  |  |
| --- | --- |
| Ätzend  **Gefahr** | Enthält:  Kaliumhydroxid <10 % und Natriumhydroxid >10 %, Komplexbildner, Inhibitoren. |
| Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

\* Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

\* BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

\* BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei- dungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

\* BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

\* Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Bei Brand: Das Produkt selbst ist nicht brennbar.

Löschmittel: CO2, Löschpulver, Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum.

Nach Verschütten Mit viel Wasser verdünnen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu des Konzentrats: vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

ERSTE HILFE

Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen, notfalls Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter spülen. Sofort Arzt konsultieren.

**Giftnotruf: München 089 / 19240 (24h)**

**Notruf:**

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Geringe Mengen vor Ablassen in die Kanalisation neutralisieren. Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der biologischen Abbaubarkeit. Das Konzentrat der Bestimmungsgemäßen Verwendung zuführen. Sofern dies nicht möglich, als Sondermüll entsorgen.

Abfallschlüsselnummer für das ungebrauchte Produkt: 060204