BETRIEBSANWEISUNG

**GEM. § 14 GEFSTOFFV**

Betrieb: Arbeitsplatz:

Bereich: Tätigkeit:

**Erstellt durch Witty GmbH & Co.KG am 31.07.2000, überarbeitet am 15.06.2021**

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Witty-Pool Flocal

Flockungsmittel mit Kombi-Wirkstoff

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

|  |  |
| --- | --- |
| Ausrufezeichen  **Achtung** | Enthält:  Eisen(III)chloridlösung < 5%, Aluminiumverbindungen. |
| Verursacht Hautreizungen.  Verursacht schwere Augenreizung. |

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schutzbrille neu | \* Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  \* Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.  \* BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  \* BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  \* Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  \* Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Handschuhe neu |

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Bei Brand: Das Produkt selbst ist nicht brennbar.

Löschmittel: Wassersprühstrahl, Trockenlöschmittel, Schaum.

Feuerlöschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

Nach Verschütten Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, des Konzentrats: Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Verunreinigtes Material als Sondermüll entsorgen.

ERSTE HILFE

Nach Einatmen: Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen, notfalls Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**Giftnotruf: München 089 / 19240 (24h)**

**Notruf:**

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken KEIN Erbrechen herbeiführen. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produkt der bestimmungsgemäßen Verwendung zuführen. Sofern dies nicht möglich, kann

Witty-Pool Flocal nach Neutralisation in die Kanalisation geleitet werden.

**Abfall-Schlüssel-Nummer für das ungebrauchte Produkt: 060314.**