BETRIEBSANWEISUNG

**GEM. § 14 GEFSTOFFV**

Betrieb: Arbeitsplatz:

Bereich: Tätigkeit:

**Erstellt durch Witty GmbH & Co.KG am 04.08.2005, überarbeitet am 22.03.2021**

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Witty-Hot Eukal D

Dampfbad-Emulsion

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

|  |  |
| --- | --- |
| Ausrufezeichen**Gefahr** | Enthält: Ethanol >50%, Emulgator, Duftstoffe: 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, (R)-p-Mentha-1,8-diene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, Pin-2(10)-ene,  2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon. |
| Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.Kann allergische Hautreaktionen verursachen.Verursacht schwere Augenreizung.Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

\* Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

\* Behälter dicht verschlossen halten.

\* Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

\* Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

\* Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

\* Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

\* An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

 Bei Brand: Das Produkt entwickelt oberhalb 15°C leicht entzündliche Dämpfe.

 Löschmittel: CO2, Wassersprühstrahl, Trockenlöschmittel und alkoholbeständiger Schaum.

 Nach Verschütten Mit viel Wasser verdünnen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. des Konzentrats: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

ERSTE HILFE

Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen, notfalls Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

**Giftnotruf: München 089 / 19240 (24h)**

**Notruf:**

 Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unverzüglich Arzt hinzuziehen. Produktetikette und/oder Sicherheitsdatenblatt bereithalten.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Das Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der biologischen Abbaubarkeit. Enthaltene Tenside entsprechen der Verordnung EG-Nr. 648/2004 für Detergenzien. Das Konzentrat der bestimmungsgemäßen Verwendung zuführen. Sofern dies nicht möglich, als Sondermüll entsorgen.

Abfallschlüsselnummer für das ungebrauchte Produkt: 130802