BETRIEBSANWEISUNG

**GEM. § 14 GEFSTOFFV**

Betrieb: Arbeitsplatz:

Bereich: Tätigkeit:

**Erstellt durch Witty GmbH & Co. KG am 18.05.2020, überarbeitet am 10.05.2021**

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Witty-Reagenzlösung Chlor R2

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

|  |  |
| --- | --- |
| Ätzend  **Achtung** | Enthält:  Schwefelsäure,  N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat (DPD), Komplexbildner. |
| Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  Verursacht Hautreizungen.  Verursacht schwere Augenreizung. |

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

\* Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

\* Nur in Originalverpackung aufbewahren.

\* Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

\* BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

\* BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Bei Brand: Das Produkt selbst ist nicht brennbar.

Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Nach Verschütten Mit viel Wasser verdünnen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu des Konzentrats: vermeiden.

ERSTE HILFE

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen und gut nachspülen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Giftnotruf: München 089 / 19240 (24h)**

**Notruf:**

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Umgehend Arzt rufen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produkt der bestimmungsgemäßen Verwendung zuführen. Sofern dies nicht möglich, geringe Mengen mit Wasser verdünnen und in die Kanalisation leiten.

Größere Mengen als Sondermüll entsorgen.

**Abfallschlüsselnummer für das ungebrauchte Produkt: 060101.**